INSIGHT MICRO-ROTOR LADY女士錶款

內涵更勝絕美外表

造型醒目、精緻做工、搭配雪花鑲嵌微型自動盤的自動機芯、配上閃亮的珍珠母貝錶盤的Insight Micro-Rotor Lady腕錶，是Romain Gauthier推出的第一款女士錶款，專為尋找一款不僅是外觀雅緻的錶款的女士所設計。

「越來越多的女性收藏家，想要收藏真正卓越的機械錶。」Gauthier表示，「雖然美學仍是重要的考量，這些女士還是想要結合創新設計、手工完工的精緻錶款。Insight Motor-Rotor就是完美結合美觀與內涵的錶款。」

Insight Micro-Rotor Lady的計時面盤與小秒盤，都是以珍珠母貝製成，因而散發出微微的光澤；顯示功能是以自製機芯所驅動，此機芯內為雙向微型自動盤，是以22K金所製成。震盪坨的正面是以不同大小的鑽石所裝飾。

以同樣為珍珠母貝材質的鏤空橋板為框架的微型自動盤，無聲無息地在兩面橋板之間滑動，並由耐用且摩擦極低的紅寶石軸承固定。無論微型自動盤有多低調，無論轉動的方向是什麼，它就是穩定地將雙發盒上鍊，全部上鍊之後，提供長達80小時的動力儲存。

錶盤本身設計立體，造型和諧，珍珠母貝小面盤與夾板蓋，均搭配紅金指針、鍍金平衡擺輪、紅金處理的板片與橋板，再以手工切角、紋面。圓弧的橋板也與紅金錶盤內框接合。

錶殼低調的 39.5毫米錶徑，更貼近手腕，即使纖細的手也能舒適戴上。巧妙設計還包括錶環的小缺口，向外與錶圈銜接；位於兩點鐘位置的錶冠，也安排空間，可以讓手腕更自在移動；略顯圓弧的藍寶石水晶鏡面玻璃，由六點鐘往十二點鐘緩緩拉高，在小時-分鐘面盤上達最高點，也就是Romain Gauthier心目中錶盤的核心位置。

從錶背能看見更多機芯特殊設計，在此，可以欣賞微型自動盤如何讓輪系啟動，賦予雙向上鍊功能的齒輪機械結構，齒輪與棘齒圓弧的橋板，均搭配裝飾醒目手工打磨與倒角。

金色的橋板也裝飾著手工製作拋光的斜角與寶石倒角，且用Romain Gauthier招牌螺絲，設計美觀實用的S軌固定。迂迴的橋板與上面裝飾的四條線狀飾板，也巧妙連結出絕妙的對比效果。

「設計 Insight Micro-Rotor Lady時，我想要創作造型柔美錶款，但不要陷入老派的柔美定義，而是兼具卓越技術，在複雜功能上依然維持簡約操作。」Gauthier表示：「只需要將錶冠轉動幾次，就能啟動機芯、設定時間，然後把錶放下，讓微型自動盤完成所有的設定。讓仕女放心享受這款既優雅又可靠的日常腕錶。」

Insight Micro-Rotor Lady 女士錶款可選兩款各限量10件的款式：搭配大溪地黑珍珠母貝錶盤與煤灰色錶帶，以及澳洲極白珍珠母貝錶盤與白色錶帶。

細看INSIGHT MICRO-ROTOR女士腕錶

珍珠母貝錶盤與正面機芯夾板

Insight Micro-Rotor Lady 共有兩款限量款可選：可選大溪地黑珍珠母貝錶盤或澳洲極白珍珠母貝錶盤。每一款錶的小時-分鐘小面盤與小秒盤，都取自同一片珍珠母貝 (極薄的0.3毫米厚度），夾板蓋則是從另一片同樣的珍珠母貝上取下（厚度為0.6毫米），在質感上呈現精巧的對比。

因珍珠母貝極為脆弱，在切割過程必須更為細心，特別是覆蓋夾板的夾蓋，造型特殊，並在中間必須切割，配合細小的秒針與平衡擺輪。這精巧的設計，也將鏤空的邊線予以細磨。

兩種珍珠母貝皆來自南洋，以尊重生態的方式取得。每一款珍珠母貝錶盤與夾板蓋均各有不同，裝飾微型自動盤的鑽石排列方式也有不同，也就是說，每一件Insight Micro-Rotor Lady腕錶都獨一無二，各具特色。

品牌自製自動機芯

Insight Micro-Rotor Lady女士錶款內機芯的設計、研發、製作、裝飾、組裝、調校過程，都是在瑞士侏儸山區(Vallée de Joux)的製錶廠內全程製作。Romain Gauthier 刻意在設計上突顯 Micro-Rotor的機芯，讓人們可以立刻欣賞到那耀眼的裝置、精緻的手工細節，並體會到錶款名字中「Insight洞察」的意涵。

微型自動盤的雙向操作，是透過一枚反向的齒輪來進行。齒輪的軌道為橫向，用一個兩片圓弧形狀的精鋼板片內的微彎孔徑，兩片板片拋光，引導齒輪的橫向回返與轉動。微型自動盤方向更改時，就會驅動反向齒輪，讓齒輪以相反的方向轉動，也讓反向的齒輪如此滑過來。

Gauthier 將微型自動盤做特別設計，讓它在兩枚橋板之間轉動。每一件橋板都以紅寶石軸承固定，讓金屬靠在寶石上，也依循不讓金屬元件互相接觸的製錶原則。紅寶石的摩擦係數較低，且耐用，相較於可能發出聲音並且摩擦的球軸承，紅寶石元件在此讓微型自動盤轉動時更為安靜。

因考慮到微型自動盤的重量 (3.86公克/0.14盎司)，Gauthier選擇的方案，就是避免用單一橋板來支撐這「懸空」的自動盤，而是讓微型自動盤夾在兩面橋板之間，上下固定，提升整體的穩定度。

機芯的兩枚主發條結合，在完全上鍊的狀況下，可提供80小時的動力。發條採連續性，提供更穩定的動力。內置的 Romain Gauthier 平衡擺輪搭配弧形輪臂和偏心錘，加上手工組裝的錘墊，設計成三角形的造型，更為堅實。

機芯上的精緻裝飾包括手工製作與拋光的斜角、螺旋紋路、直向紋面、圓弧紋面、手工鑲飾，以及手工製作、手工拋光的寶石螺絲倒角。

INSIGHT MICRO-ROTOR LADY BY ROMAIN GAUTHIER 女士錶

技術細節

錶款

18k 紅金錶殼，搭配大溪地黑色珍珠母貝錶盤 – 限量10件

18k 紅金錶殼，搭配澳洲極白珍珠母貝錶盤 - 限量10件

特色與顯示

偏心時針、分針與小秒針

珍珠母貝錶盤與主板盤蓋

18k紅金指針

自製雙向自動機芯，內置22k純金微型自動盤

微型自動盤以雪花鑲嵌，嵌入45顆明亮切割、大小不一、等級為VVS-VS的鑽石 （0.1克拉）

連續性雙發條盒，帶來豪邁的80小時動力儲存

機芯與完工處理

規格：32.1毫米 x 6.8毫米

動力儲存：80小時

寶石數量：33

元件數量：206

平衡擺輪振頻：28,800 vph / 4Hz

元件材質：22k純金微型軸輪，精鋼，不鏽鋼，鈹銅，黃銅與德國銀質

完工處理：最高級鐘錶等級手工處理

其他處理：5N紅金鍍金橋板

錶殼

規格：最高點為39.5毫米 x 12.9毫米

防水性：50米/5atm/170英呎

正反面顯示視窗為藍寶石水晶玻璃，內附抗反光塗層

上鍊與時間設定錶冠位於二點鐘位置

錶帶與環扣

黑色珍珠母貝限量錶款：煤灰色天然橡膠錶帶，或緞面錶帶搭配紅金針扣

白色珍珠母貝限量錶款：白色天然橡膠錶帶，或緞面錶帶搭配紅金針扣

ROMAIN GAUTHIER品牌介紹

Romain Gauthier品牌介紹

2005年創辦的Romain Gauthier是一個頂級製錶品牌，總部設於瑞士的侏儸山區(Vallée de Joux)，由對製錶工藝充滿熱忱的Romain Gauthier所創辦。他將自己在這個瑞士製錶產業核心地帶的幽靜山谷生活、所學與工作中所社取的專業，結合不妥協的態度來創作頂級鐘錶，構思出多款卓越的錶款。

這些錶款醒目的設計、創新的自製機芯，以及極為高難度的手工完工細節，都讓他們備受讚譽，加上推出的數量極少，每年約60件，讓每一款更為獨特稀有。

品牌創辦人

Romain Gauthier 於1975年出生於勒桑捷(Le Sentier)，位於風景幽美的侏儸山區(Vallée de Joux)，也就是瑞士製錶產業的核心地帶。在此，他滋養出一股對傳統製錶技術的熱情，結合潔淨、現代的設計與創新的微工程結構。

在技術學院專攻精準機械學的Romain，在1997年取得裝置精密機械的認證，一年後，他的第一份工作，就是在一家鐘錶元件製造廠商擔任機械程式師/操作師，而在隨後的幾年中，他將該部門擴充為歐洲設備最好、產能最有效率的部門之一。

堅持想要自創高級腕錶品牌的Romain，在2002年取得管理碩士的學位。他的畢業論文就是自己公司的創業計畫書。

他接著開始自行開發腕錶。2005年，秘密進行了四年之後，Romain在2005年推出品牌，並推出Prestige HM錶款。

關起門自己秘密研發腕錶長達三年之後，2005年他推出Romain Gauthier品牌，並於2007年巴塞爾鐘錶大展推出第一款腕錶Prestige HM。之後推出 Prestige HMS (2010)、Logical One (2013)、Logical One Secret (2014)以及Insight Micro-Rotor (2017)。這些分別為經典細緻的款式、摩登且休閒的創作，永恆的藝術品，且都以極度精緻的自製機芯為核心。

2013年，被譽為鐘錶屆奧斯卡獎的日內瓦鐘錶大展 (Grand Prix d’Horlogerie de Genève)評審選定Romain Gauthier的Logical one贏得最佳男士複雜錶的殊榮。

Romain Gauthier製錶廠介紹

Romain Gauthier之所以能夠創造出如此非凡的腕錶，要感謝的就是他多年來嘔心瀝血在瑞士勒桑捷(Le Sentier)架造的製錶廠。

製錶廠結合技巧精湛的工匠、傳統製錶工具、經驗豐富的技師，還有先進的製程，讓Romain Gauthier可以設計、製作、裝飾、組裝、調校品牌腕錶內的所有機芯。

這精湛的技術代表在這裡，品質是不得妥協的，精準度極為突出，也為Romain Gauthier錶款注入少見的美感與獨特的靈魂。